**招 标 文 件**

招标项目名称：自行车棚拆移改建

招标编号： **V13-V2025011**

**石家庄国祥运输设备有限公司**

**2025 年2月18日**

**招 标 文 件 目 录**

第一部分： 招标邀请

第二部分： 招标概况

第三部分： 投标人须知

第四部分： 开标、评标

第五部分： 招标产品的规格及要求

附 件： 投标文件格式

1. 投标书格式 附件一

 2. 投标资格文件 附件二

3. 法人代表授权书 附件三

4. 工程量清单 附件四

**第一部分 招 标 邀 请**

**石家庄国祥运输设备公司**招标小组对本单位所需的自行车棚拆移改建组织网上公开招标。

1. 招标项目名称：自行车棚拆移改建
2. 标书发出时间：2025年2月18日
3. 标书发出形式：网上发布。
4. 投标书截止日期；2025年2月28日
5. 定于2025年2月28日上午9：30 在**石家庄国祥运输设备公司105**会议室公开开标。
6. 评标、定标方式：**石家庄国祥运输设备公司**邀请有关专家、领导议标定标。

7、投标地点：石家庄国祥运输设备有限公司

8、招标机构资料：

招标方名称：石家庄国祥运输设备有限公司

地 址：石家庄高新技术产业开发区裕华东路375号

邮 编： 050035

电 话：0311-87312512

传 真：0311-87312514

开户行：建行新华路西支行

帐号：13001615108050505945

**第二部分 招标概况**

|  |  |
| --- | --- |
| 设 备 名 称 | 自行车棚拆移改建 |
| 招 标 书 编 号 | V13-V2025011 |
| 设 备 主 要技 术 规 格 | 详见第五部分 |
| 数 量 | 详见第五部分 |
| 主 要 用 途 | 员工停放交通工具 |
| 交 货 期 | 按国祥计划执行 |
| 招 标 说 明 | 满足国祥改建车棚的技术要求，可以投标 |

**第三部分 投 标 人 须 知**

**A 投 标 方**

1. 合格投标方的范围

1.1 凡满足招标方技术协议的招标方的合格供应商或已经向招标方提供建筑工程等级证书的投标方均可参加投标。

□1.2 代理商投标，应有货源证明或制造商的有效委托书，否则将被拒绝投标。

 投标方应遵守国家法律、法规和条例。

2. 投标方式

 投标方做为招标方的合格供方可通过邮寄或到现场投标的方式进行报价。

3. 投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4. 投标保证金：投标方在交纳投标书前须向招标方交纳20000.00元（大写：贰万元正）投标保证金。（银行汇款到公司账户）。在招标方有应付款的投标方可用书面形式要求用应付账款代替投标保证金。

**B 招 标 文 件**

5.招标文件

5.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

5.2 投标方应仔细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致废标。

5.3 本项目虽然是公开招标 ，原则上按国际公开招投标方式方法进行。程序简化并不等于内容简化，请各投标方予以重视。

6.招标文件的澄清

* 1. 投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标方进行技术交流，请在2025年2月27日前书面提出，招标方将视情况确定技术交流的方式，澄清结果以书面形式予以答复。如未收到答复将视为默认。
	2. 招标文件的招标解释权归招标方所有。

7.招投标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，招标方无论处于自己的考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

7.2 对招标文件的修改，将以书面形式通知各方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有同样的约束力。

7.3 为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期。

**C 投 标 文 件**

8. 投标计量单位

8.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求

外，应采用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成

9.1 投标书内容包括：

9.1.1 投标函

9.1.2 开标一览表

9.1.3 投标书附件

9.2 资格证明文件，内容包括：

9.2.1 营业执照（复印件）

9.2.2 法人代表授权书。

9.2.3 企业质量体系认证证书（复印件）。

9.2.4 投标方认为有必要提供的文件、资料 。

注： 投标方是合格供方的可不提供资格证明文件。

10. 投标报价

10.1 投标报价为：物料运送到招标方车棚现场的总价格，报价要包括：拆装费、建筑垃圾清运费 、新增物料费、税费(1%-9%)等各种费用之和 。

10.2订制品应提供LCC成本。

10.3 投标文件，无论投标单位是否中标，其投标文件恕不退还。

10.4 投标文件的有效期为自开标之日起15个日历日。

11. 投标文件的签署及规定

11.1 投标文件应填写单位全称，同时加盖印章。

11.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

11.3 投标文件中投标书一式两份，其中正本一份。如果正本与副本不符，以正本为准。

**D 投 标 文 件 的 递 交**

12. 投标文件的密封及标记

12.1 投标文件应密封装袋，封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“开标时启封”字样。

12.2 资格证明文件可单独袋装，也可随投标其他文件一同装袋。

12.3 投标文件封皮上应写明投标单位的名称、地址、联系人、联系方式（固定、移动电话、传真）。

13. 投标文件的修改和撤回

13.1 投标以后，如投标方提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标方的，招标方可以予以接受，但不退还投标文件。

13.2 投标方修改投标文件的书面材料， 须密封送达招标方 ，同时应在封套上标明“开标时启封”字样。

13.3 撤回投标书应以书面的样式通知招标方。

13.4当投标方文件不能按时送达招标方时，可与招标方联系在特定的时间发送扫描电子版投标文件（有签字盖章）或传真件。

**第四部分 开标及评标**

14. 开标

14.1 招标方按招标文件规定的时间开标。由招标小组组织有关方面的专家、领导组成的评标委员会进行评标。

14.2 根据评标需要，招标方届时请投标方派代表进行答疑、询标。

15. 评标方法

15.1、中标原则：

价格为中标关键因素，最终中标者由招标小组集体讨论后决定。

注：标书价高于招标底价的直接取消此投标方投标资格，若投标方报价均高于招标底价，则直接改为议标采购。

15.2、定标：

15.2.1评标结束后，由招标小组综合考量价格、投标方资质情况等因素集体决定最终中标者。

16. 评标过程保密要求

16.1 开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方和其他无关人员透露。

16.2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

17. 中标通知

17.1 在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方，通知以电话、邮件等形式，但需要随以书面确认。

17.2 当中标方与招标方（买方）签订施工合同后，招标方将向其他投标方发出（电话、传真、邮件等方式）落标通知。招标方对落标方不作落标原因的解释。

18. 签订合同

18.1 中标方应按中标通知书规定的时间、地点与买方签订施工合同，否则，按开标后撤回投标处理。

18.2 投标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为施工合同不可分割的组成部分。

19. 评标费用

19.1 本项目不收中标服务费。

20. 投标方应随投标文件提供2年来所承揽工程的用户资料。

**商务合同主要条款**

1. 结算方式： 施工总体框架材料进场后支付总费用的40%，工程结束，双方验收合格签字确认后支付总费用的55%。（10个工作日内）

22．合同名称、施工范围、交付期限、按招标书第五部分内容执行。

23. 本项目合同总额(含税)不得变更，不受国家政策性调价或市场物价变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

24．付款方式：

双方约定支付首期费用，凭施工方开具的9%增值税专用发票进行付款。二期费用须在工程结束，双方验收合格并出具验收合格报告后10个工作日支付。滞留总金额5%的质保金。

25. 质量服务保证期从交付验收合格之日起算36个月。

26.中标方违约责任：

27.1如中标方延期交付：每逾期一天支付给招标方合同金额1%。为违约金，并须承担由此造成招标方无法向其客户按期交货承担的违约赔偿金；逾期达到10天后，招标方有权解除本合同，并要求中标方支付合同金额 50%的违约金。

27.2如中标方施工质量不符合需方验收标准：招标方有权要求施工方整改，中标方需按照双方确定的设计方案整改。同时中标方须承担上述27.1款的责任。

27.3因中标方施工质量问题给招标方造成损失时，中标方需对招标方赔偿，赔偿上限为合同总额的100%。

27.4在违约责任解决前招标方有权停止向中标方付款。

27.5中标方在质保期内未履行保修责任的，招标方有权扣除全部质保金，并选择其他方对工程进行维修，所发生的费用由中标方承担。

28.合同/订单变更

28.1如最终用户订单（合同）变更牵涉到本次招标项目，招标方书面通知中标方，中标方在接到招标方通知后，应配合进行相应变更，并按照招标方的要求提前或延后交付，招标方无需额外支付费用。

28.2中标方在施工质量保证期届满后，需随时以最优质的售后保障提供该项目的维保。

**第五部分 招标项目的要求及交付期要求**

1、请有意参加发包活动的企业对本工程的工程量清单作出书面报价，并填报工程工期和质量等级标准。**本工程施工合同的工程量清单单价根据成交人最终所报的成交总价与成交人第一次书面报价的比值同比例折算。**

2、工程量计算：按现有自行车棚及工程量清单、企业现场踏勘情况和答疑等为依据。

3、材料价格执行：执行工程施工所在地市场价。

4、本工程发包由承包企业包工包料，并实行发包工程量和工程成交价一次性包死（设计变更情况除外）。工程报价为完成本工程发包内容的一切费用，本工程施工的用水用电费用、工程保险费用、环境保护费用和应由施工企业缴纳的税收、各种规费等均应由承包企业负责并体现在报价之中。企业在编制工程量清单报价时，应对施工期间可能出现的政策性价格调整、施工条件、工程建材运输费及二次转运费和市场价格变化等影响工程造价的各项因素作出正确的评估，并体现在报价之中，否则，由此造成的一切风险均由承包企业自行承担。

5、自进场后施工期20天，遇特殊情况延期应双方协商确定。

附件一

**投 标 书**

**石家庄国祥运输设备公司**：

我们收到贵单位V13-V2025011的招标文件，经研究我单位决定参加投标，兹授权 （代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的本次招投标活动。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件；
2. 保证遵守招标文件中有关规定和收费标准。
3. 保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。
4. 愿意向贵方提供本次招标有关的数据、情况和技术资料。
5. 本投标开标之日起30天内有效。
6. 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址： 投标单位（盖章）：

邮编： 法定代表（签字）：

电话： 日 期：

传真：

附件二

**投 标 资 格 文 件**

投标人须提供下列资料：

1. 法人代表授权书
2. 制造商出具的授权书（代理证）
3. 投标人的营业执照复印件、税务登记证复印件
4. 投标人同类产品近三年的销售业绩表

**重要说明：未提供或提供不符合要求的资格文件，其投标将视为废标。**

附件三

**法人代表授权书**

**石家庄国祥运输设备公司：**

本授权声明：注册于 的 （单位名称）的下面签字的 （法人代表姓名、职务）代表本单位授权在下面签字的 （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，就 （项目名称、招标编号）投标及合同的执行、完成和保修，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字：

 年 月 日

附件四

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价（元）** | **施工工艺** |
| 1 | 拆除工费 | m² | 1188 |  |  |  |
| 2 | 安装工费 | m² | 1188 |  |  |  |
| 3 | 配件辅材 | m² | 1188 |  |  |  |
| 4 | 机械费 | m² | 1188 |  |  | 吊车、脚手架等； |
| 5 | 基础浇筑 | 个 | 52 |  |  | 含钢筋笼制作安装； |
| 6 | 充电线路敷设 | 米 | 253 |  |  |  |
| 7 | 照明线路敷设 | 米 | 90 |  |  |  |
| 8 | 监控线路敷设 | 米 | 90 |  |  |  |
| 9 | 配电箱移位拆装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 线路开挖及地面铺装恢复 | 米 | 20 |  |  |  |
| 11 | 原址基础底座破碎 | 个 | 52 |  |  |  |
| 12 | 地面铺砖 | 块 | 52 |  |  |  |
| 13 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 彩钢板拆损换新 | m² | 0.1 |  |  | 根据实际安装量核算； |
| 15 | 钢材锈蚀防腐打磨喷漆 | m² | 0.1 |  |  | 根据实际工程量核算； |
| 16 | 照明灯具 | 盏 |  |  |  |  |
|  | 以上合计： |  |  |
|  |  税金： | % |  | 开具增值税专票 |
|  |  **共计：** |  |  |
| 备注：计划工期15-20天。以上预算未包含监控设备。 |

**工程量单**